**Sprengingsarbeider – Stølen Kraftverk.**

Beskrivelse av planlagte arbeider og rutiner for postering og varsling.

* Påhuggsområdet har hatt en del slepper og har blitt borret og sprengt i flere etapper. Mellom sprengingene har det blitt utført en del sikringsarbeider med bolting og sprutbetong.
* Arbeidene har nå kommet godt inn i fjellet.
* Videre arbeider vil foregå inne i berget – i tunnel.

Fremkast-retning har hele tiden vært i retning riggområdet. Hele riggområdet er sperret av og poster har gjennomgått og overvåket fremkast-området ved hver salve.

Sprenging varsles ved et langt fløytesignal, ca 1 minutt før detonasjon. Etter detonasjon varsles dette med 3 korte fløytestøt.

Salvene har vært små for å komme inn i godt berg i påhuggsområdet. Fremkast har blitt ryddet etter hver salve.

Salvene fremover blir tunnelsalver og avstand til bebyggelse vurderes så lang at rystelseskader er usannsynlige. Rystelsesmålere utplasseres etter behov og vurderes av Bergsprengningsleder i samråd med byggherre.

Spørsmål kan rettes til:

Olav Fjotland – Daglig leder Stølen Kraftverk – 90574500

Jan Asbjørn Uppstad – Bergsprengningsleder Uppstad Anleggsservice - 95983326